**LAPORAN HASIL SURVEILLANCE OPERASIONAL & PERALATAN STATION CENGKARENG**

**KAMIS, 14 OKTOBER 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASIL TEMUAN** | **REKOMENDASI** | **DOKUMENTASI** | **RENCANA TINDAKAN KOREKTIF** | **TARGET PENYELESAIAN** | **STATUS** | **KETERANGAN** |
| Pada area kade terlihat penumpukan cargo diakibatkan kurangnya hand palet untuk proses penarikan barang dari trucking ke acceptance.  Jumlah handpalet rusak :  Bdl : 10 unit  KSO : 14 unit  Total : 24 unit | Agar segera dilakukan perbaikan handpalet yang rusak, mengingat sudah masuk peakseason. |  | Akan dilakukan perbaikan handpalet yang rusak | 15 november 2021 | CLOSE | Telah dilakukan perbaikan handpalet yang rusak sebanyak 10 unit |
| Ditemukan pada forklift 2,5 ton ban belakang kanan dan kiri sudah botak | Agar dilakukan pergantian ban forklift 2,5 ton kiri dan kanan. | C:\Users\BDL\Downloads\WhatsApp Image 2021-10-18 at 11.10.54.jpeg | Akan dilakukan pergantian ban yang botak | 30 November 2021 | OPEN |  |
| Termonitor pada apar akan exp pada bulan november 2021 | Agar dilakukan pengajuan untuk proses pengisian ulang |  | Akan dilakukan refil pada apar yang akan exp | 20 November 2021 | CLOSE | Telah dilakukan pengisian ulang terhadap apar yang exp |
| Masih terdapat karyawan porter dan checker yang belum menggunakan seragam | Agar dibuatkan seragam kerja | **C:\Users\BDL\Downloads\WhatsApp Image 2021-10-16 at 12.08.59.jpeg** | Akan dilakukan pengajuan pembuatan seragam | 1 Desember 2021 | OPEN |  |